**Кришки-світильники LED LIGHT** **для акваріумів ТМ «Природа»** виготовлені з високоякісного нетоксичного пластика чорного кольору, безпечного для людей та мешканців акваріума, не мають специфічних запахів. Кришка запобігає випаровуванню води, вистрибуванню рибок, захищає від випадкового потрапляння всередину сторонніх предметів.

**Кришки- світильники LED LIGHT** мають сучасний дизайн, безпечні, забезпечують рівномірне освітлення акваріума, при цьому не нагрівають воду. Споживання світлодіодного світильника в 20 разів менше, ніж у люмінесцентного.

Всі **кришки-світильники LED LIGHT** мають спеціальну кришечку для годування рибок, (крім кришок-світильників розміром 40\*25 см, в яких є отвір для годування).

У задній частині кришки зроблені спеціальні отвори, що полегшують установку додаткового обладнання - обігрівача, повітряного компресора, зовнішнього фільтра і т.ін.

**Переваги:**  
- універсальний дизайн  
- економія електроенергії  
- підтримування в акваріумі стабільної температури та рівномірного освітлення

Показник захисту світильника від пилу і вологи-IP 65.

Клас енергоефективності А+.

Термін експлуатації до 50000 годин.

Гарантія 2 роки.

Кришки-світильники упаковані в картонні коробки, які захищають від забруднень і механічних пошкоджень в процесі транспортування і зберігання.

**Кришки-світильники LED LIGHT** доступні в 3-х формах:

• Овальні

• Прямокутні

• Кутові

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | Найменування |
|  | **Овальні** |
| PR241939 | Кришка «LED LIGHT» 40х25 ОВ НОВА |
| PR241937 | Кришка «LED LIGHT» 50х30 ОВ НОВА |
| PR241935 | Кришка «LED LIGHT» 60х30 ОВ НОВА |
| PR241933 | Кришка «LED LIGHT» 80х35 ОВ НОВА |
| PR241460 | Кришка «LED LIGHT» 100х40 ОВ |
| PR241458 | Кришка «LED LIGHT» 120х40 ОВ |
| PR241456 | Кришка «LED LIGHT» 150х50 ОВ |
|  | **Прямокутні** |
| PR241940 | Кришка «LED LIGHT» 40х25 ПР НОВА |
| PR241938 | Кришка «LED LIGHT» 50х30 ПР НОВА |
| PR241936 | Кришка «LED LIGHT» 60х30 ПР НОВА |
| PR241934 | Кришка «LED LIGHT» 80х35 ПР НОВА |
| PR241461 | Кришка «LED LIGHT» 100х40 ПР |
| PR241459 | Кришка «LED LIGHT» 120х40 ПР |
| PR241457 | Кришка «LED LIGHT» 150х50 ПР |
|  | **Кутові** |
| PR241955 | Кришка «LED LIGHT» 57\*57 кут |
| PR241958 | Кришка «LED LIGHT» 70\*70 кут |

**Характеристики світильників** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розмір кришки (овальні, прямокутні)** | | **40\*25** | **50\*30 и 60\*30** | **80\*35** | **100\*40** | **120\*40** | **150\*50** |
| **кутові** | |  | **57\*57** | **70\*70** |  |  |  |
| **Світильник** | | **LHL-300-65-С-SY** | **LHL-500-65-С-SY** | **LHL-650-65-С-SY** | **LHL-900-65-С-SY** | **LHL-1050-65-С-SY** | **LHL-1350-65-С-SY** |
| Потужність, Вт | | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 |
| Ефективність Лм/Вт | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Світловий потік, Лм | | 700 | 1100 | 1600 | 2200 | 2600 | 3300 |
| Температура кольору, К | | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ступінь захисту IP 65 | | + | + | + | + | + | + |
| Напруга живлення 12В (DC) | | + | + | + | + | + | + |
| Клас енергоефективності | | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ |
| Розмір світильника, (габаритні розміри) | Длина, мм | 277 | 460 | 650 | 900 | 1050 | 1350 |
| Ширина,мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Висота, мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |