**Крышки-светильники LED LIGHT для аквариумов ТМ «Природа»** изготовлены из высококачественного нетоксичного пластика черного цвета, безопасного для людей и жителей аквариума, не имеют специфических запахов. Крышка предотвращает испарение воды, выпрыгивание рыбок, защищает от случайного попадания внутрь посторонних предметов.

**Крышки- светильники LED LIGHT** имеют современный дизайн, безопасны, обеспечивают равномерное освещение аквариума, при этом не нагревают воду. Потребление электроэнергии у светлодиодного светильника в 20 раз меньше, чем у люминисцентного.

Все **крышки-светильники LED LIGHT** имеют специальную крышечку для кормления рыбок, (кроме крышек-светильников размером 40\*25 см, в которых имеется отверстие для кормления).

В задней части крышки сделаны специальные проемы, облегчающие установку дополнительного оборудования – обогревателя, воздушного компрессора, внешнего фильтра и т.д.

**Преимущества:**

- универсальный дизайн

- экономия электроэнергии

- поддержание в аквариуме стабильной температуры и равномерного освещения

Показатель защиты светильника от пыли и влаги- IP 65.

Класс энергоэффективності А+.

Срок эксплуатации до 50000 часов.

Гарантия 2 года.

Крышки-светильники упакованы в картонные коробки, которые защищают от загрязнений и механических повреждений в процессе транспортировки и хранения.

**Крышки-светильники LED LIGHT** доступны в 3-х формах:

* Овальные
* Прямоугольные
* Угловые

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | Наименование |
|  | **Овальные** |
| PR241939 | Крышка «LED LIGHT» 40х25 ОВ НОВАЯ |
| PR241937 | Крышка «LED LIGHT» 50х30 ОВ НОВАЯ |
| PR241935 | Крышка «LED LIGHT» 60х30 ОВ НОВАЯ |
| PR241933 | Крышка «LED LIGHT» 80х35 ОВ НОВАЯ |
| PR241460 | Крышка «LED LIGHT» 100х40 ОВ |
| PR241458 | Крышка «LED LIGHT» 120х40 ОВ |
| PR241456 | Крышка «LED LIGHT» 150х50 ОВ |
|  | **Прямоугольные** |
| PR241940 | Крышка «LED LIGHT» 40х25 ПР НОВАЯ |
| PR241938 | Крышка «LED LIGHT» 50х30 ПР НОВАЯ |
| PR241936 | Крышка «LED LIGHT» 60х30 ПР НОВАЯ |
| PR241934 | Крышка «LED LIGHT» 80х35 ПР НОВАЯ |
| PR241461 | Крышка «LED LIGHT» 100х40 ПР |
| PR241459 | Крышка «LED LIGHT» 120х40 ПР |
| PR241457 | Крышка «LED LIGHT» 150х50 ПР |
|  | **Угловые** |
| PR241955 | Крышка «LED LIGHT» 57\*57 угл |
| PR241958 | Крышка «LED LIGHT» 70\*70 угл |

**Характеристики светильников** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер крышки (овальные, прямоугольные)** | | **40\*25** | **50\*30 и 60\*30** | **80\*35** | **100\*40** | **120\*40** | **150\*50** |
| **угловые** | |  | **57\*57** | **70\*70** |  |  |  |
| **Светильник** | | **LHL-300-65-С-SY** | **LHL-500-65-С-SY** | **LHL-650-65-С-SY** | **LHL-900-65-С-SY** | **LHL-1050-65-С-SY** | **LHL-1350-65-С-SY** |
| Мощность, Вт | | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 |
| Эффективность Лм/Вт | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Световой поток, Лм | | 700 | 1100 | 1600 | 2200 | 2600 | 3300 |
| Температура цвета, К | | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Степень защиты IP 65 | | + | + | + | + | + | + |
| Напряжение питания 12В (DC) | | + | + | + | + | + | + |
| Класс энергоэффективности | | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ |
| Размер светильника, (габаритные размеры) | Длина, мм | 277 | 460 | 650 | 900 | 1050 | 1350 |
| Ширина,мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Высота, мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |